# Ch1 - Introduction
Signal analogique: Signal qui varie de façon continue dans le temps.

Classification de signaux:
```mermaid
flowchart LR
Signal --> Analogique
Signal --> Numérique
Analogique --> Continu
Analogique --> Temporel
Analogique --> Fréquentiel
Numérique --> TOR
Numérique --> t["Train d'implusion"]
Numérique --> Échantillonage
```
# Ch2 - L'Amplificateur Opérationnel (AOP) en régime linéaire
Le principe: Amplifier.
L'amplification s'exprime en dB ou en linéaire.

AOP Idéal: ![[Pasted image 20250929162848.png]]
$i^+=i^-=0$, $Z_e\rightarrow∞$ , $\Delta f \rightarrow ∞$ 

L'amplification est considérée infinie: $A_0\rightarrow ∞$ 
Régime linéaire: Contre réaction sur la borne $\boxed{-}$ $\implies v^+=v^-$ 


$V^-=\frac{\frac{V_s}{R_1}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}$ 
	   $=\frac{V_S}{\frac{R_2+R_1}{R_2}}=\frac{R_2V_S}{R_1+R_2}$
	   $V_S=R_1I+R_2I=I(R_1+R_2)\implies I=\frac{VS}{R_1+R_2}$
	   $V^-=R_2I=\boxed{\frac{R_2V_S}{R_1+R_2}}$ 

Millman en $y$:
![[millmanEnY]]
$V_y=\frac{\frac{V_A}{R_A}+\frac{V_B}{R_B}+\frac{V_C}{R_C}}{\frac{1}{R_A}+\frac{1}{R_B}+\frac{1}{RC}}$  