# Diag. Pieuvre
Un truc au centre, avec des éléments internes et externes. Il est dans un milieu et les éléments qui l'entourent sont concrets.

Une FP (Fonction Principale) relie 2 ou plus éléments au système
Une FC (Fonction Contrainte) relie 1 élément au système.

# Les « horreurs » d’internet
## 1. 
![[Pasted image 20250926090602.png]]

Pas de phase de cycle de vie. ($\Phi =$ Utilisation)
FC6 ne parait pas cohérent (relié à "utilisateur" alors que faisant référence à "Ambiance extérieure")
Ambiance extérieure c'est quoi ???
FP1 $+=$ "à partir d'énergie électrique"
FC3 devrait relier le produit à Utilisateur
FC5 n'a rien à faire dans une analyse fonctionnelle.

## 2.
![[Pasted image 20250926091223.png]]

Pas de phase de cycle de vie.

Moteur, Puce, Pince pas externes.

Esthétique et FC6 n'ont rien à faire dans une analyse fonctionnelle.
Solidité n'est pas concret ou tangible.
Sécurité n'est pas concret ou tangible.

## 3.
![[Pasted image 20250926092043.png]]

Pas de cycle de vie.

Doseur intern au produit

Information et écologique pas concrets.
```ad-warning
Réglementation toujours concret.
```

Si on peut contourner les normes et la réglementation, c'est mieux (frauder c'est bien).


# Pratique
## 1.
![[Pasted image 20250926093440.png]]

![[ChaiseElevatrice]]


Solution:
![[Pasted image 20250926094537.png]]

| Fonction | Nom                                                                  |
| -------- | -------------------------------------------------------------------- |
| FP1      | Permettre à l'utilisateur de s'assoir à hauteur de la table.         |
| FP2      | Permettre à l'utilisateur de se rapprocher de la table.              |
| FC1      | Permettre la rotation de l'utilisateur.                              |
| FC2      | Resister aux balancements de l'utilisateur.                          |
| FC3      | Permettre de micro-ajustements de hauteur par rapport à la table.    |
| FC4      | Être contrôlable (accès aux commandes)                               |
| FC5      | Permettre aux mains (ou coudes) des appuis pour le repositionnement. |
| FC6      | Maintenir le dos de l'utilisateur.                                   |
| FC7      | Être mobile sous charge.                                             |
| FC8      | Resister à la charge de l'utilisateur.                               |
|          |                                                                      |

## 2.
![[Pasted image 20250926100241.png]]
![[Pasted image 20250926100312.png]]
![[Pasted image 20250926100347.png]]
Bête à cornes: ![[SystèmeDeFlote]]
Diagramme pieuvre:
![[DiagrammePieuvreSystèmeFlotte|1000]]

| Fonction | Nom                                                                                                        |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| FP1      | Permettre à l'utilisateur d'utiliser l'eau de pluie pour alimenter le réseau en eau domestique non potable |
| FC1      | Être connecté à internet                                                                                   |
| FC2      | S'Alimenter via le soleil                                                                                  |
| FC3      | Respecter les normes sanitaires                                                                            |
| FC4      | Communiquer les infos avec le smartphone                                                                   |
| FC5      | Être adapté à l'espace d'installation                                                                      |
| FC6      | Récolter l'eau de pluie                                                                                    |
| FC7      | Arroser les plantes                                                                                        |
| FC8      | Resister à l'environnement.                                                                                |
| FC9      | Facile à installer                                                                                         |
| FC10     | Stocker l'eau de pluie                                                                                     |
| FC11     | Refouler le trop plein                                                                                     |
| FC12     | Être compatible avec le réseau domestique.                                                                 |

Matrice de conformité:

| Fonction                                                                    | Critère d'appreciation | Niveau | Flexibilité |
| --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------ | ----------- |
| FP1: Permettre à l'usager d'acheminer l'eau de pluie vers un point d'usage. | Débit en entrée        | 5L/min |             |
| ^                                                                           | Débit en sortie        | 2L/min |             |
| ^                                                                           | Volume d'eau stocké    | 30L    |             |
